چراغ صنعتی ضد رطوبت
چراغ صنعتی ضد رطوبت رِینلِد با درجه مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP66) و مقاومت ضربه ای بالا (IK08) قابل استفاده در فضاها با شرایط سخت محیطی مانند محیط های صنعتی، تونل ها، پارکینگ، استخر و فضاها با شرایط دمایی خاص از جمله یخچال های صنعتی با برودت 20- درجه و محیط ها با گرمای تا 50+ درجه می باشد.

از ویژگی های الکتریکی این چراغ ها ماژول SMD LED شرکت ترایدونیک اتریش با طول عمر بیش از 50000 ساعت و درایور الکترونیکی با بازده بالای 90% و ضریب توان >0.9 بوده و آماده در دمای رنگ 4000 و 5000 کلوین می باشد.

این چراغ به منظور نورپردازی خطی در طول های 60 ، 120 ، 170 ، 230 سانتی متر و رنگ های متنوع تولید و عرضه می گردد.

تمامی محصولات دارای 5 سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.