چراغ دانلایت توکار مانا با منبع نور LED
چراغ دانلایت توکار مانا با منبع نور LED با قابلیت چرخش 30 درجه، مناسب برای تامین نور اصلی و تکمیلی فضا  خصوصا نمایشگاه ها و فروشگاه های تجاری می باشد.

از ویژگی های الکتریکی این چراغ ها ماژول COB LED شرکت ترایدونیک اتریش با طول عمر بیش از 50000 ساعت و درایور الکترونیکی با بازده بالای 90% و ضریب توان >0.9 بوده و آماده در دمای رنگ 3000 و 4000 کلوین می باشد.

این چراغ در انواع تک خانه و دو خانه و با کاربری های متنوع نمایشگاهی، فروشگاهی، تجاری ، آموزشی، حمل و نقل ، بیمارستانی و … تولید و عرضه می گردد.

تمامی محصولات دارای 5 سال گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند.